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防水型高畫質數位攝影機 

1080P高畫質數位攝影機

產品簡介                                    
標準紅外線型高畫質數位攝影機，

可透過雙絞線提供HD 1080P高畫質影像。

可使用同軸電纜/絞線傳輸器 傳輸不須重新配線。

採用最新1/3" 2Megapixel AHD CMOS
超高感度、極致畫質、紅外線濾片切換功能。

日夜切換，夜視下也可獲得良好的畫面。

產品功能                                   
1/ 3” 2Megapixel AHD CMOS
HD 1080P, @30張/秒

標準BNC頭輸出；同軸線傳輸3C/5C可達300/500公尺、雙絞線可達300公尺
6顆 高功率 HIGI POWER LED 紅外線有效距離 20公尺

產品規格                                                                                 

	型號
	LW-75VS

	影像感應裝置
	 1/3"  2Megapixel CMOS

	掃瞄系統
	Progressive  Scan

	信號雜訊比
	46dB  以上

	解析度
	1920(H)X1080(V)

	影像輸出
	1080P

	鏡頭
	4mm Manual Zoom Lens

	最低照度
	0.01Lux(AGC ON),0Lux(IR ON)

	IR 照射距離
	20M (HIGH POWER LEDx6 )

	OSD
	(選配)

	電子快門
	1/50(1/60)秒至1/100,000秒

	增益控制
	Low/Middle/High

	Digital Zoom/PIP
	On/Off(x2 ~ x64)

	數位效果
	Freeze/Mirror/D-Zoom/NEG.IMAGE

	電源
	DC12V+10% / 210mA(650mA with IR ON)

	工作温度
	-10°~ +60°C

	外觀尺寸  (mm)
	220(W) X 80(H) X 80(D)

	重量(g)
	1100


※型錄規格若與實機不符,以實機為準.
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

