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       二百萬多合一 紅外線攝影機
   攝影機特性：
1． 2MP輸出影像UTC可切換AHD/TVI/CVI/CVBS模式。
2． PCB板材: 鍍K金處理，非抗氧化板材，高溫工作穩定。
3． 雙防雷設:電源:600W防雷抑制、影像:6KV防雷突波。
4． LED投射距離可達10-20米以上。

5． 雙濾光片切換，日夜同焦效果分明。

6． 支援UTC(同軸)OSD選單功能，方便自行調整設定。
7． 可使用於同軸線及網路線搭配絞線傳輸器使用，舊線直接延用。
8． 按鈕:按3-5秒切換CVBS / AHD，其他切換模式及配線可客制。
	型號
	DS-36BV

	影像感應元件
	1/2.9" CMOS Image Sensor

	有效圖素
	1920(H)X1080(V)  2.0Megapixel / CVBS 1200TVL以上

	最低照度
	0.1 Lux / F1.0、 B/W: 0.01 Lux 

	鏡頭座/鏡頭
	Board LENS /M12 /3.6、4、6 mm /F1.4 

	2D降噪
	1-15階可調

	影像/曝光/亮度
	全局/背光/前光/中心 1-20階可調

	銳利/對比/飽和/增益
	1-16階可調

	日夜模式
	外部觸發(預設)/彩色/黑白/內部自動

	背光補償
	1-7階可調

	數位寬動態
	開/關

	白平衡
	自動追蹤白平衡(預設)/手動白平衡

	OSD語言
	英文/中文

	紅外線壽命
	平均12000小時

	發光元件
	850nm 6PCS矩陣燈 投射角度依鏡頭mm度數而定

	影像輸出
	 UTC可切換AHD/TVI/CVI/CVBS(960H)模式

	影像張數模式↓
	※請注意主機所支援規格參數來做調配※

	TVI模式
	720P:25/30  1080P:25/30

	AHD模式
	720P:25/30  1080P:25/30

	CVI模式
	720P:25/30  1080P:25/30

	CVBS模式
	1.0 Vp-p , 75Ω  CVBS

	防水等級
	IP66

	電源供應/功耗
	DC12±10％ /IR ON 3.6W

	工作溫度
	-10°C ~ 55°C



規格:








