
  

	KMQ-1628EU-N 16CH數位錄影主機
H.265 5MP TVI/AHD/CVI/IPC/960H
	

	產品特色                                               
．支援IPC 、AHD、TVI、CVI、960H/D1 各式攝影機訊號。
．VGA、HDMI、BNC接口，高畫質4K影像輸出，8MP高畫質即時顯示 / 錄影回放：480張/秒。
．H.265壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
．HD高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。
．具有1 /1路聲音輸入/輸出功能。
．具有RS-485輸入可控制PTZ或Speed Dome、具同軸控制(UTC)功能。 
．手機監看/聽功能APP ：Socatch(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE等) 
．CMS中央監控整合軟體，支援WINDOWS及MAC蘋果電腦作業系統
	型號
	KMQ-1628EU-N

	影像
	影像輸入
	TVI / AHD / CVI:5MP , 4MP , 3MP , 1080P ,  720P , 960H , D1 , IP cam

	
	影像輸出
	HDMI ( 最大3840*2160 )、VGA( 最大1920*1080 )、BNC

	聲音
	RCA輸入/輸出
	1 RCA聲音輸入/1 RCA 聲音輸出

	系統
	作業系統
	嵌入式Linux 作業系統

	
	內建硬碟
	支援2組 SATA介面 ( HDDx2 )

	
	I/O
	1組RS485、 2組USB2.0

	
	PTZ通訊協定
	RS-485介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)

	
	尺寸
	430(寬)mm x 55(高)mm x 293(深)mm

	
	電源
	DC 12V5.A 輸入

	
	消耗瓦數
	70W

	顯示
	頻寬
	115M bps ( 最大主碼流6Mbps+最大子碼流1Mbps )

	
	畫面即時速度
	 5MP@240(fps)  4MP@240(fps)  3MP@288(fps)  1080P@480(fps)

	錄影
	錄影解析度
	2592x1944(5MP)/2590x1520(4MP)/1920x1080(1080P)/ 1280x720(720P)/944x480(960H)/704x480(D1)

	
	影像畫質
	1~10段可調

	
	錄影模式
	一般, 位移, 排程錄影

	
	單畫面錄影速度
	[bookmark: _GoBack] Analony : 5MP@12 (fps)  4MP@15(fps)  1080P@30(fps)

	
	數位放大
	2~5倍數位放大

	
	快照
	有

	
	控制
	一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋BAR，智能搜尋

	備份
	備份設備/選配
	網路遠端軟體, USB隨身碟

	
網路
	網路介面
	10/100/1000乙太網路

	
	通訊協定
	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP，DDNS

	
	應用程式
	Socatch for Smartphone, IE browser, IwatchDVR for pc, ICMS Pro，Windows 7 / 8/8.1/10, Mac OS

	
	CMS中控平台
	有 (支援EMAP電子地圖)

	
	3G/ GPRS
	iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8




	警報
	位移偵測
	靈敏度 : 100段/每頻道；偵測區域(16x12) /每頻道

	
	事件紀錄
	10000筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤

	OSD 及 DVR 控制

	GUI
	圖形化操作介面32-bit True Color

	
	多國語言
	英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,簡中,韓文

	
	系統升級
	經USB/ 網路 可更新FIRMWARE(韌體)


※型錄規格若與實機不符,以實機為準.
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢
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